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Załącznik 1 do ogłoszenia
ZATWIERDZAM

……………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
1.Przedmiot  zamówienia: 
Dostawa i montaż przegród międzypisuarowych w budynku OSA, ul. Wieżowa 8, Warszawa.
1. Adres obiektu: 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa, ul. Wieżowa 8.
1. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

       Kod CPV:  45.00.00.00-7 – Roboty budowlane: 
				   45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych
   45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe:
4. Nazwa Zamawiającego:
     Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa, ul. Wieżowa 8.

5. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia:
    Arkadiusz Żebrowski
Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia:
I. CZĘŚĆ OPISOWA.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Opis wymagań Zamawiającego.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

I. CZĘŚĆ OPISOWA


1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na dostawie i montażu przegród międzypisuarowych w łazienkach znajdujących budynku OSA 
W budynku OSA znajduje się 10 toalet, w których ze względów higienicznych konieczne jest rozdzielenie pisuarów przegrodami międzypisuarowymi.
Ze względu na małą odległość między pisuarami oraz małą szerokość pomieszczenia nie jest możliwy montaż gotowych, ceramicznych przegród międzypisuarowych, należy wykonać przegrody na zamówienie.

Miejsce prowadzenia prac znajduje się w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie przy ul. Wieżowej 8. Budynek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest obiektem czynnym, znajduje się w całodobowym  użytkowaniu.


1.1 ZAKRES ROBÓT:

· Wykonanie i dostawa 14 przegród międzypisuarowych „TYP I” z płyty HPL o wymiarach 350x800x10mm w kolorze szarym lub białym według rysunku (rys. nr 1 w załączeniu),
· Wykonanie i dostawa 4 przegród międzypisuarowych „TYP II” z płyty HPL o wymiarach 240x800x10mm w kolorze szarym lub białym według rysunku (rys. nr 1 w załączeniu),
· Przygotowanie miejsca montażu,
· Trwały i estetyczny montaż, za pomocą profili i śrub ze stali nierdzewnej (po 3 szt. profili na każdą stronę przegrody  - przykładowy sposób montażu pokazano w zał. nr 1) 18 przegród miedzypisuarowych we wskazanych miejscach, w równej odległości od obydwu pisuarów na wysokości ok. 700 mm. od podłogi ( zał. nr 2, 3 i 4) w budynku OSA: 
- Sektor „A”: łazienki na parterze, piętrze 1, 2 i 3 - jedna przegroda „TYP I” i jedna 
  przegroda „TYP II” po prawej stronie każdego pisuaru;
 - Sektor „B”: łazienki na parterze, piętrze 1, 2 i 3 - dwie przegrody „TYP I” po lewej  
  stronie każdego pisuaru;
 - Sektor „B”: łazienki (dodatkowa) na parterze i piętrze 1 jedna przegroda „TYP I” 
  pomiędzy pisuarami.
· wyniesienie i wniesienie wyposażenia oraz innych urządzeń i sprzętu znajdujących się w obszarze prac i w obszarach sąsiadujących;
· zabezpieczenie obszaru prac oraz w obszaru będącego w zasięgu oddziaływania prac;
· naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania prac w obszarze prac oraz w obszarze będącym w zasięgu oddziaływania prac;
· sprzątanie po robotach i wyniesienie z terenu prowadzenia prac materiałów pochodzących z demontażu, rozbiórki oraz elementów zabezpieczających.
· wywóz materiałów z demontaży i rozbiórek.

W ofercie należy przewidzieć wykonywanie części prac popołudniami oraz w soboty i niedziele.
Rysunek przegród i zdjęcia łazienek wraz z podstawowymi informacjami umieszczono w załącznikach (5 szt.)

UWAGA. Szczegółowy zakres prac należy określić podczas wizji lokalnej, korzystając z wiedzy i doświadczenia, uwzględniając wszelkie niezbędne elementy, które nie zostały ujęte w powyższym opisie.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Pożądana jest wizja lokalna oferenta w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiający udostępni podłączenie mediów  dla wykonania prac.
3. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego prowadzenie prac rozbiórkowych i innych głośnych np. wiercenie w betonie, wstrzeliwanie kołków itp. może zostać, na polecenie Zamawiającego, przesunięte na godziny o małym  natężeniu ruchu  tj. między godziną dwudziestą trzecią  a czwartą w nocy czasu lokalnego. 
Organizacja robót musi być prowadzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu   pracę bez zakłóceń. 
4. Wszelkie prace prowadzone będą, zgodnie z harmonogramem sporządzonym  przez Wykonawcę.
5. Wszelkie prace wykonywane przez pracowników Wykonawcy muszą być nadzorowane przez pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia.
6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie realizacji zadania odpady.
7. Wykonawca we własnym zakresie zapewni wyniesienie i wniesienie wyposażenia oraz innych urządzeń i sprzętu znajdujących się w obszarze prac i w obszarach sąsiadujących.
8. W obszarze oddziaływania prac należy zabezpieczyć urządzenia oraz okablowanie i instalacje przed uszkodzeniami i przed zanieczyszczeniami mogącymi wystąpić podczas prac remontowych.
9. Przy prowadzeniu prac należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wszelkich instalacji przed przypadkowym zainicjowaniem alarmu.
10. Prace remontowe należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbami technicznymi inwestora. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, prace prowadzić pod nadzorem oraz na polecenia pisemne. 
11. Podczas prac pracownicy obowiązani są stosować właściwe do wykonywanych zadań środki ochrony indywidualnej.
12. Podczas prowadzenia prac niezbędne jest umieszczenie na zewnątrz łazienek informacji o prowadzonych wewnątrz pracach i istniejącym zagrożeniu.
13. Transport materiałów budowlanych powinien się odbywać w miarę możliwości poza godzinami pracy pracowników PAŻP. Podobnie prowadzenie prac głośnych w budynku OSA powinno się odbywać w miarę możliwości poza godzinami pracy pracowników PAŻP z uwagi na uciążliwość hałasu.
14. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest spotkanie z Wykonawcą poświęcone omówieniu zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż.
15. Prace powinny się odbywać zgodnie z przepisami BHP.
16. W przypadku prac pożarowo niebezpiecznych należy stosować się do wymogów obowiązującej w CZRL instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
17. Zatrudnienie przez Wykonawcę, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 9 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych, do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia pracowników na podstawie umów o pracę, posiadających jednolitą odzież roboczą z widoczną nazwą firmy Wykonawcy w trakcie wykonywania usług, przez okres obowiązywania umowy. 
Nie później niż 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia” (zwany dalej Wykazem).  Wykonawca po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi tj. w dniu przekazania terenu robót, złoży oświadczenie o zatrudnieniu osób wskazanych w Wykazie . 
Zamawiający, w celu wykonania kontroli realizacji powyższych zapisów, zobowiązuje Wykonawcę do składania przez cały okres obowiązywania umowy comiesięcznego sprawozdania dotyczącego sposobu zatrudniania osób realizujących zamówienie zadeklarowanych przez niego w Wykazie.


3. Opis wymagań Zamawiającego:

Zastosowane wyroby budowlane  powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności ) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013r.  poz. 1409 z późniejszymi zmianami).


4. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c)   pracownicy   posiadają ważne lekarskie badania profilaktyczne, są przeszkoleni w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz posiadają wszystkie niezbędne do pracy uprawnienia,
d)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e)   posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności,
f)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.2  Gwarancje i serwis gwarancyjny.

Zamawiający wymaga:-  minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

4.3 Termin realizacji

Termin realizacji  prac montażowych -  do 5  dni od daty protokólarnego przekazania  terenu.  

4.4 Oferta

Oferta musi zawierać:
a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania, 
b) proponowany czas realizacji zadania,
c) proponowany okres gwarancji,


II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.
· Ustawa  Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013,  poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
· Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
· Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Polskie Normy mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 
1. [bookmark: _GoBack]Obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ
2. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
    Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013  poz. 907, z pózn. zm.).
3. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego  
    i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 
4. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego 
    zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Załączniki:
Rys. nr 1. Przegrody pisuarowe;
Zał. nr 1. Istniejące przegrody;
Zał. nr 2. Widok łazienki w budynku OSA Sektor „B”; parter, piętro 1, 2 i 3.;
Zał. nr 3. Widok łazienki (dodatkowa) w budynku OSA Sektor „B” parter i piętro 1.;
Zał. nr 4. Widok łazienki w budynku OSA Sektor „A”; parter, piętro 1, 2 i 3.;
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