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	Zakup serwera  spełniającego podane minimalne wymagania. LP.
	Serwer Rack
	 
	 Opis

	
	
	
	

	1
	Serwer Rack
	Ilość urządzeń
	16

	2
	Serwer Rack
	Obudowa
	Obudowa typu Rack

	3
	Serwer Rack
	Obudowa
	Przeznaczony do instalacji w szafie 19”

	4
	Serwer Rack
	Obudowa
	Maksymalna wysokość 2 U
Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5

	5
	Serwer Rack
	Procesory
	Architektura x86, 64-bit,  osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org

	6
	Serwer Rack
	Liczba procesorów
	2


	7
	Serwer Rack
	Pamięć RAM
	Zainstalowane minimum 64 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM

	8
	Serwer Rack
	Sloty rozszerzeń
	minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 

	9
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz  zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5

	10
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ  Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy,  przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i 
Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo 3  dyski min. 1,2TB o  prędkości obrotowej minimum 7200- obrotów na minutę, lub równoważne dyski SSD o takiej samej pojemności . Wszystkie dyski wchodzące w skład podsystemu dyskowego muszą być typu hot-plug tzn. z możliwością wyjęcia/włożenia podczas pracy serwera. 
(Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego)

	11
	Serwer Rack
	Porty sieciowe LAN
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. 


	12
	Serwer Rack
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna.

	13
	Serwer Rack
	Porty
	minimum 15-pin VGA (przód albo tył), 
minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 


	14
	Serwer Rack
	Warunki pracy 
	-	Chłodzenie za pomocą minimum 2 wentylatorów redundantnych typu Hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4. Proszę podać maksymalne czasy dla spełnienia wymagania . 

	15
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. 
System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami .

	16
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038
Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej.  

	17
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego

	18
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

	19
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera)

	20
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory.

	21
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury.

	22
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH  (IPv4, IPv6).

	23
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer.

	24
	Serwer Rack
	Wspierane systemy operacyjne
	Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere.

	25
	Serwer Rack
	Montaż
	Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli.

	26
	Serwer Rack
	Serwis
	Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. 
Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z  czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni.
Wymagane jest  nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. 

	27
	Serwer Rack
	Serwis
	Okres gwarancji min: 36 miesiące

	28
	Serwer Rack
	Dostawa
	Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce

	Zadanie 1 – Serwery ATIS  15 szt.
Zakup serwera  spełniającego podane minimalne wymagania. LP.
	Serwer Rack
	 
	 Opis

	
	
	
	

	1
	Serwer Rack
	Ilość urządzeń
	15

	2
	Serwer Rack
	Obudowa
	Obudowa typu Rack

	3
	Serwer Rack
	Obudowa
	Przeznaczony do instalacji w szafie 19”

	4
	Serwer Rack
	Obudowa
	Maksymalna wysokość 2 U
Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5

	5
	Serwer Rack
	Procesory
	Architektura x86, 64-bit,  osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org

	6
	Serwer Rack
	Liczba procesorów
	2


	7
	Serwer Rack
	Pamięć RAM
	Zainstalowane minimum 64 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM

	8
	Serwer Rack
	Sloty rozszerzeń
	minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 

	9
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz  zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5

	10
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ  Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy,  przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i 
 (Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego)

	11
	Serwer Rack
	Porty sieciowe LAN
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. 

	12
	Serwer Rack
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna.

	13
	Serwer Rack
	Porty
	minimum 15-pin VGA (przód albo tył), 
minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 


	14
	Serwer Rack
	Warunki pracy 
	-	Chłodzenie za pomocą minimum 2 wentylatorów redundantnych typu Hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4. Proszę podać maksymalne czasy dla spełnienia wymagania . 

	15
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. 
System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami .

	16
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038
Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej.  

	17
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego

	18
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

	19
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera)

	20
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory.

	21
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury.

	22
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH  (IPv4, IPv6).

	23
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer.

	24
	Serwer Rack
	Wspierane systemy operacyjne
	Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere.

	25
	Serwer Rack
	Montaż
	Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli.

	26
	Serwer Rack
	Serwis
	Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. 
Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z  czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni.
Wymagane jest  nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. 

	27
	Serwer Rack
	Serwis
	Okres gwarancji min: 36 miesiące

	28
	Serwer Rack
	Dostawa
	Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce

	Zadanie 1 – Serwery dev  4 szt.Zakup serwera  spełniającego podane minimalne wymagania. LP.
	Serwer Rack
	 
	 Opis

	
	
	
	

	1
	Serwer Rack
	Ilość urządzeń
	4

	2
	Serwer Rack
	Obudowa
	Obudowa typu Rack

	3
	Serwer Rack
	Obudowa
	Przeznaczony do instalacji w szafie 19”

	4
	Serwer Rack
	Obudowa
	Maksymalna wysokość 2 U
Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5

	5
	Serwer Rack
	Procesory
	Architektura x86, 64-bit,  osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org

	6
	Serwer Rack
	Liczba procesorów
	2


	7
	Serwer Rack
	Pamięć RAM
	Zainstalowane minimum 512 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM

	8
	Serwer Rack
	Sloty rozszerzeń
	minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 

	9
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz  zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5

	10
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ  Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy,  przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i 
Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo 3  dyski min. 1,2TB o  prędkości obrotowej minimum 7200- obrotów na minutę, lub równoważne dyski SSD o takiej samej pojemności . Wszystkie dyski wchodzące w skład podsystemu dyskowego muszą być typu hot-plug tzn. z możliwością wyjęcia/włożenia podczas pracy serwera. 
(Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego)

	11
	Serwer Rack
	Porty sieciowe LAN
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb wyposażone w moduły nadawczo-odbiorcze typu SFP+ Multimode type connectors LC. Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. Zamawiający dopuszcza  dla interfasów 10Gb  użycie slotu PCI-E.


	12
	Serwer Rack
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna.

	13
	Serwer Rack
	Porty
	minimum 15-pin VGA (przód albo tył), 
minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 


	14
	Serwer Rack
	Karta FC 
	Minimum dwa interfejsy  16GB 

	15
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. 
System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami .

	16
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038
Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej.  

	17
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego

	18
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

	19
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera)

	20
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory.

	21
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury.

	22
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH  (IPv4, IPv6).

	23
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer.

	24
	Serwer Rack
	Wspierane systemy operacyjne
	Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere.

	25
	Serwer Rack
	Montaż
	Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli.

	26
	Serwer Rack
	Serwis
	Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. 
Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z  czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni.
Wymagane jest  nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. 

	27
	Serwer Rack
	Serwis
	Okres gwarancji min: 36 miesiące

	28
	Serwer Rack
	Dostawa
	Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce

	Zadanie 1 – Serwery AD 6 szt.Zakup serwera  spełniającego podane minimalne wymagania. LP.
	Serwer Rack
	 
	 Opis

	
	
	
	

	1
	Serwer Rack
	Ilość urządzeń
	6

	2
	Serwer Rack
	Obudowa
	Obudowa typu Rack

	3
	Serwer Rack
	Obudowa
	Przeznaczony do instalacji w szafie 19”

	4
	Serwer Rack
	Obudowa
	Maksymalna wysokość 2 U
Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5

	5
	Serwer Rack
	Procesory
	Architektura x86, 64-bit,  osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org

	6
	Serwer Rack
	Liczba procesorów
	2


	7
	Serwer Rack
	Pamięć RAM
	Zainstalowane minimum 256 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM

	8
	Serwer Rack
	Sloty rozszerzeń
	minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 

	9
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz  zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5

	10
	Serwer Rack
	Podsystem dyskowy
	Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ  Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy,  przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i 
Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo 3  dyski min. 1,2TB o  prędkości obrotowej minimum 7200- obrotów na minutę, lub równoważne dyski SSD o takiej samej pojemności . Wszystkie dyski wchodzące w skład podsystemu dyskowego muszą być typu hot-plug tzn. z możliwością wyjęcia/włożenia podczas pracy serwera. 
(Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego)

	11
	Serwer Rack
	Porty sieciowe LAN
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb wyposażone w moduły nadawczo-odbiorcze typu SFP+ Multimode type connectors LC. Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. Zamawiający dopuszcza  dla interfasów 10Gb  użycie slotu PCI-E.


	12
	Serwer Rack
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna.

	13
	Serwer Rack
	Porty
	minimum 15-pin VGA (przód albo tył), 
minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 


	14
	Serwer Rack
	Karta FC  
	 Minimum 2 porty 16GB

	15
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. 
System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami .

	16
	Serwer Rack
	Zasilanie
	Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038
Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej.  

	17
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego

	18
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

	19
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera)

	20
	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory.
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	Serwer Rack
	Karta zarządzająca
	Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury.
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	Karta zarządzająca
	Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH  (IPv4, IPv6).
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	Karta zarządzająca
	Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer.

	24
	Serwer Rack
	Wspierane systemy operacyjne
	Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere.
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	Serwer Rack
	Montaż
	Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli.
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	Serwer Rack
	Serwis
	Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. 
Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z  czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni.
Wymagane jest  nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. 
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	Serwis
	Okres gwarancji min: 36 miesiące
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	Dostawa
	Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce





KVM konsolowy IP   
-	KVM z monitorem minimum 19” LCD, z klawiaturą i touchpadem.
-	Minimalna rozdzielczość LCD 1920x1080.
-	Minimalne odświeżanie: 60Hz, Flicker Free.
-	Montaż w szafie RACK 19”.
-	Obsługa minimum  8 portów wideo, klawiatury i myszki z możliwością przełączania źródeł sygnałów.
-	8x modułow  -PC.
-	Szyny do montażu w szafie RACK.
-	Kabel zasilający.
-	Minimum 2 x USB.


Zakup 31 sztuk licencji oprogramowania Red Hat Enterprise  Linux (RHEL) 7.4 zawierającym  subskrypcja RedHat na okres 3 lat  obejmującą:  
•	pomoc techniczną 8h/5 dni w tygodniu (telefon i WEB),
•	dostęp do najnowszych wersji oprogramowania Red Hat,
•	aktualizacje oprogramowania przez Red Hat Network,
