OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont obiektu NDB w PL Zielona Góra
2. Dane ogólne.
     System antenowy dwumasztowy. Maszty stalowe rurowe o wys. 12.00m i średnicy  

     108 mm. Maszty zamocowane są przegubowo do fundamentów oraz za pomocą 
     lin odciągowych na dwóch poziomach oraz w trzech płaszczyznach pionowych. 
     Fundamenty pod masztami 1,40 x 140 x 1,30 m. Odległość między masztami  

     wynosi 30,0m. Między nimi zainstalowana jest antena NDB. Pomiędzy masztami 
     znajduje się słupek podantenowy  o wys. 2.20m, średnicy 88,9 mm oraz zejście  

     antenowe do urządzenia mieszczącego się w kontenerze. Fundament pod 

     słupkiem 05 x 0,5 x 1,00 m. Kontener o wymiarach   2,50x6,00x2,50 m.
     Na górze masztów konstrukcje wsporcze świateł przeszkodowych.

3. Zakres prac remontowych.

Maszty
· powierzchnie stalowe korodujące masztów oczyścić z rdzy łuszczącej się farby, odtłuścić 

· oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć antykorozyjnie pomalować jednokrotnie farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową w pasy biało czerwone 
· oczyścić fundamenty wystających ponad teren oraz zabezpieczyć przed korozją betonu 
· oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować  dwukrotnie farbą nawierzchniową w kolorze czerwonym słupek podantenowy 

· wymienić zejście antenowe  – linka Cu o średnicy 4,0 mm, dl. ok. 10,,00 m

· wymienić liny naciągowe anteny – linka stalowa 6,3 mm o dł. ok. 10,00 na stronę
· wyregulować naciągi odciągów antenowych

· konserwacja lin odciągowych, elementów kotwiących i prętów stabilizujących     wraz wypionowaniem masztów
· wykonać konserwację (wraz z pomiarami) uziemienia i odgromówki.
Kontener
· oczyścić, odtłuścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie powierzchnię zewnętrzną kontenera,

· pomalować powierzchnię zewnętrzną 2 krotnie, ściany w pasy biało-czerwone

sufit na biało zgodnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 203 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1193.
