AZRE-484-24-2-325/2015
                                                                                           Dział Zarządzania Informacją

                                                                                                i Komunikacją
dot:  umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.pansa.pl  ogłoszenia następującej treści:

	Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych na terenie Radiostacji Służewiec 

o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2013r. poz 907 z późn. zm.)   ustawy nie stosuje się. 
                                  Prace remontowo - budowlane na terenie

                                        Radiostacji Służewiec. 
  Prace do wykonania:
         / Oferta rozszerzona o zadania wskazane grubym drukiem. /

Konserwacja bramy i furtki ( w ogrodzeniu zewnętrznym ),ok. 12 m²

Zakres prac:

- Oczyszczenie mechaniczne miejsc łuszczącej się powłoki malarskiej.

- Odtłuszczenie przygotowanej powierzchni właściwym preparatem

- Pomalowanie konstrukcji stalowej bramy i furtki podkładem antykorozyjnym

- Pomalowanie konstrukcji stalowej bramy i furtki dwukrotnie farbą nawierzchniową

   w kolorze istniejącej bramy.

- Wymiana szyldów w furtce.

Wymiana rynny ( ok. 4 m²) i rur spustowych  ( ok. 3 m²) na magazynku paliw.

Zakres prac:

- Demontaż istniejących zniszczonych i zdekompletowanych rur spustowych i rynien wraz

  z rynaizami.

- Montaż nowych elementów orynnowania.

Remont wejścia do budynku głównego, ( ok. 1,5 m²).

Zakres prac:

- Skucie płytek z podestu przed drzwiami

- Przygotowanie podłoża do położenia nowych płytek ( wyrównanie powierzchni,

  oczyszczenie i zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym )

- Wykonanie nowych okładzin ceramicznych z płytek antypoślizgowych, z fugowaniem.

Remont wejścia na klatkę schodową.

Zakres prac:

- Skucie „odparzonego" tynku z glifów dookoła wnęki z drzwiami ( ok. 6 m² ).

- Skucie płytek z podestu przed drzwiami (ok. 3 m²)
- Przygotowanie podłoża do położenia nowych płytek ( wyrównanie powierzchni,

  oczyszczenie i zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym )

- Wykonanie nowych okładzin ceramicznych z płytek antypoślizgowych z fugowaniem,

- Odtworzenie tynków na glifach poprzez naciągnięcie ich powierzchni warstwą kleju

   z zatopieniem siatki z włókna szklanego 

- Dwukrotne malowanie powierzchni odtworzonych tynków farbą fasadową akrylową.

Remont wejścia do magazynku, ( 3 m²).

Zakres prac:

-  Skucie płytek z podestu przed drzwiami,

-  Przygotowanie podłoża do położenia nowych płytek ( wyrównanie powierzchni,

   oczyszczenie i zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym )

-  Wykonanie nowych okładzin ceramicznych z płytek antypoślizgowych, z zafugowaniem .
Konserwacja trzech sztuk drzwi stalowych w budynku gospodarczym.

- Reperacja dolnej części drzwi w stacji paliw, ( ok. 0,5 m²).

- Reperacja dolnej części drzwi garażowych, ( ok. 1,5 m²).

- Oczyszczenie mechaniczne miejsc łuszczącej się powłoki malarskiej, 

- Odtłuszczenie przygotowanej powierzchni właściwym preparatem

- Pomalowanie konstrukcji drzwi podkładem antykorozyjnym

- Pomalowanie konstrukcji drzwi dwukrotnie farbą nawierzchniową

  w kolorze brązowym, (ok. 30 m².).

- Montaż daszku systemowego z poliwęglanu nad drzwiami garażowymi.  (dł. ok. 2.6

  m).

- Montaż daszku systemowego z poliwęglanu nad drzwiami do magazynku.  (dł. ok. 1.5

  m).

- Naprawa cokołu z gresu przy stacji paliw  ok. 2,0 m².

Drobne naprawy pęknięć tynku.

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych 5-6 m². W tym 1 m² na wysokości 5-6 m.

   Oferta na wykonanie powyższego zakresu prac powinna zawierać:

      koszt netto oraz brutto całości  prac, 

      -  termin wykonania ,

      -  termin  gwarancji,

      -  termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,

      -  aktualny wyciąg z KRS określający status prawny firmy, lub kopię zezwolenia

         na prowadzenie działalności,

      -  kopię Regonu,

      -  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

      - przed udostępnieniem frontu robót konieczne jest  przedłożenie polisy OC z tytułu
        prowadzonej działalności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wybór najkorzystniejszej oferty nie podlega uzasadnieniu.
Oferty prosimy składać do dnia 19.05.2015r. na nasz adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  z dopiskiem AZRE, 02-147  Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faxu  (022) 574-61-19
lub pocztą elektroniczną na adres:  t.jakubowski@pansa.pl.

Dodatkowe informacje T. Jakubowski  22 574 61 32. 


