Ogłoszenie na: 
1. wykonanie wymiany skorodowanego ostrzowego drutu (concentriny) na zwyżce ogrodzenia Ośrodka Radiokomunikacyjnego ACC w Nowej Wsi,
2. remont fundamentu wieży kratowej i fundamentu kontenera Ośrodka Radiokomunikacyjnego ACC w Nowej Wsi, o wartości nie przekraczającej  równowartość 30 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm., ustawy nie stosuje się. 


1. Opis obiektu
Obiekt  Radiokomunikacyjny  ACC zlokalizowany jest na działce w Nowej Wsi,  gmina Grudziądz, działka nr 463/1.

Ogrodzenie systemowe  z paneli drucianych o wysokości 1,83m, na słupkach stalowych osadzonych w cokole, zakończone odkosami w kształcie litery „V” z trzema warstwami drutu  kolczastego i concentriny fi 450 - długość ogrodzenia 101,80 mb, +  brama dwuskrzydłowa długości 4,20m  i  wysokości 2,50m z zakończeniem drutem kolczastym – 3 rzędy.

Fundament Kontenera i stopy fundamentowe wieży kratowej ACC.

Kontener – dł.4,58 x szer.2,548 x wys.0,25

Wieża kratowa :

1 stopa -  dł.0,308 x szer. 0,308 x wys.0,35 

3 stopy – dł.1,0 x szer.0,7 x wys.0,35 x 3szt.

1 stopa – dł.0,7 x szer.0,5 x wys.0,35
2. Określenie przedmiotu zamówienia

	
	

	
	WYMIANA CONCENTRINY NA OGRODZENIU
	
	

	1
	Demontaż zniszczonej-przerdzewiałej  concentriny fi 450 z ogrodzenia
	m
	101.80

	2.
	Demontaż  3 rzędów drutu kolczastego z bramy  dwuskrzydłowej, 

3 x4,20 i 6 rzędów z przęseł ogrodzenia: 101,80x6
	m
	   624,40

	3.
	Ręczne  oczyszczenie z rdzy  i innych zanieczyszczeń do stopnia przygotowania powierzchni St2 (wzrokowa ocena czystości) wysięgników „V” po zdemontowaniu drutu i concentriny  wraz z zabezpieczeniem elementów metalowych  farbą podkładową  przeciwrdzewną, chlorokauczukową oraz 2 krotne malowanie farbą nawierzchniową chlorokauczukową, w kolorze jak istniejący (na bazie RAL 6032). Przyjęto 40% powierzchni wsporników
	m2
	8,20

	4.
	Dostawa i montaż drutu kolczastego ocynkowanego -  średnica drutu nośnego:1,8mm, średnica drutu kolców: 1,6mm, długość kolców: 20mm. 
	m
	624,00

	5.


	Dostawa i montaż concentriny spiralnej wykonanej z drutu ostrzowego, ocynkowanego  fi 450. Wymiar ostrza 22x16, na drucie nośnym  ze stali niestopowej do ciągnienia,  ocynkowanym fi 2,5mm, charakteryzujący się podwyższoną wytrzymałością na rozciąganie  - min.1500MPa.

Zgodnie z Dz. U.    z 4.12.2013r. poz. 1020, odległość między górną krawędzią metalowego panelu drucianego oraz dolna krawędzią z drutu ostrzowego powinna wynosić nie mniej niż 200mm.
	m
	101,80

	6.
	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego materiału . Sprzątanie po przeprowadzonych pracach.
	
	

	
	REMONT  FUNDAMENTU  WIEŻY KRATOWEJ  I  KONTENERA ACC 
	
	

	1.
	Przetarcie-oczyszczenie   zniszczonej izolacji fundamentów 

Kontener – (4,58 x2)+(2,548x2)x wys.(0,25+0,25poziom)

Wieża kratowa :

1 stopa -  0,308 x 4 x .0,35 

3 stopa – (1,0 x 2)+(0,7 x 2)xwys.0,35+ x 3szt.

1 stopa – (0,7 x 2) +(0,5 x 2) x wys.0,35

powierzchnie poziome

(4,58x2+2,548x2x0,25)+(0,308x0,35)+(1,0x0,7x3)+(07x0,5)
	m2
	14,60

	2.
	Usunięcie  luźnych elementów fundamentów. Wyspoinowanie ubytków,  wyrównanie powierzchni porowatych  zaprawą cementową
	m2
	7,00

	3.
	Wykonanie powłok przeciwwilgociowych fundamentów masą bitumiczną do stosowania na zimno, 2 warstw, kolor czarny.
	m2
	8,50

	4.
	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów  z rozbiórki oraz sprzątanie po robotach
	
	


3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
3.1. Pożądana jest wizja lokalna oferenta.
3.2. Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie remontu odpady na własny koszt.

3.3. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  ponosi Wykonawca.

3.4. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy.

4. Opis wymagań Zamawiającego:
4.1.Zastosowane wyroby budowlane  powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności ) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013,  poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.2. Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ:

-   do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac,

-     wszystkie prace szczególnie niebezpieczne jak montaż concentriny, należy prowadzić z zachowaniem   podwyższonych standardów bhp: odpowiednie instrukcje postępowania, teren ogrodzić taśmą ostrzegawczą, concentriny nie wolno pozostawić leżącej na ziemi bez opieki, środki ochrony indywidualnej – osłony rąk (rękawice montażowe i zarękawki ochronne), ochrona głów (kaski) oraz apteczka,

-      każdy pracownik powinien być wyposażony w indywidualny sprzęt bezpieczeństwa,

-      teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych.

-
należy ściśle stosować się do zaleceń producenta związanych z bezpieczeństwem montażu concentriny i drutu kolczastego.

4.3. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i poza jego terenem. 

5.     Warunki udziału w postępowaniu.

1. Udokumentowanie prowadzenia działalności w branży budowlanej.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i potencjału kadrowego gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.
3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
6. Gwarancje i serwis gwarancyjny.
Zamawiający wymaga:

-  minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonywania przez Wykonawcę bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych,  zgodnie z warunkami udzielonych gwarancji.  

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga przyjazdu ekipy naprawczej w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wykonania naprawy  do  5 dni od momentu zgłoszenia awarii.  

7. Planowany termin realizacji: 

Miesiąc czerwiec 2015 r. ( termin realizacji w możliwie jak najkrótszym czasie, uzależniony od warunków pogodowych).
8.  Oferta.
Oferta musi zawierać:
1) cenę netto i brutto za wykonanie zadania: WYMIANA CONCENTRINY NA OGRODZENIU OŚRODKA  RADIKOMUNIKACYJNEGO  ACC w Nowej Wsi,
2) cenę netto i brutto za wykonanie zadania: REMONT  FUNDAMENTU WIEŻY KRATOWEJ I FUNDAMENTU  KONTENERA  ACC  w Nowej Wsi.
3) proponowany czas realizacji zadań.
Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:

- aktualny wyciąg określający status  firmy,

- kopie Regon,

- zaświadczenie o nadaniu NIP,
- kopię polisy ubezpieczeniowej.
Oferty prosimy  przesłać  do dnia   25.05.2015r., godz. 8,00  na nasz adres: 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8,  lub pocztą elektroniczną:  j.bogusz@pansa.pl

O wyborze  najkorzystniejszej  oferty   decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty – 100%.
W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy się kontaktować z Panem Maciejem Kruczyńskim, tel. 603 404 462. W  sprawach formalnych zlecenia, proszę kontaktować się z Panią Jadwiga Bogusz , tel. 22 574 61 25. Zamawiający ustalił termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 21 maja 2015 r. godz. 11,00. 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

