Ogłoszenie na: wykonanie remontu fundamentu wieży radaru i cokołu ogrodzenia Ośrodka Radiolokacyjnego w Szczecinie-Goleniowie, o wartości nie przekraczającej  równowartość 30 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm., ustawy nie stosuje się. 
1. Dane ogólne:
Obiekt radiolokacyjny zlokalizowany jest na ogrodzonej działce w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego  Szczecin – Goleniów. 
Wieża stalowa, ocynkowana, kratownica przestrzenna, o wysokości 25,0m. 

Średnica fundamentu kołowego wynosi 12,00m,  wysokość fundamentu 0,4m.
Ogrodzenie na podmurówce betonowej o szerokości 25cm i wysokości 20cm. Długość ogrodzenia 161,00m + brama wjazdowa 5,30m. Słupki ogrodzenia z profili zamkniętych 100x100 co 3,0m, przęsła spawane z profili stalowych zamkniętych.
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej od strony ośrodka radiolokacyjnego , po zewnętrznej stronie od lotniska, grunt rodzimy.
2. Zakres robót i opis wymagań Zamawiającego:
	Lp.
	Zakres robót
	obmiar

	1
	Ręczne odkopanie i usunięcie ziemi wzdłuż cokołu  ogrodzenia (po obu stronach)na gł. ok. 15cm, w pasie szer. ok. 1,0m oraz ponowne obsypanie fundamentu po wykonaniu prac.
161,0x2str.x1,0 x 0,15cm=48,30m3
	48,30m3

	2
	Skucie-odbicie,  odstającej, spękanej, odparzonej warstwy betonu z cokołu ogrodzenia na głębokość ok.5cm.  
161,0x(0,2+0,2+0,25)=104,65m2

	104,65m2


	3
	Przetarcie - oczyszczenie zniszczonej izolacji   fundamentu  wieży radaru
3,14x4,02=50,24
(2x3,14x4,0)x0,40=10,05
	60,30m2

	4
	Zabezpieczenie od spodu przed uszkodzeniem, słupków i siatki ogrodzenia folią – przed rozpoczęciem prac.

161,0m+4,0m
	165,0m

	5
	Gruntowanie cokołu ogrodzenia i fundamentu wieży radaru  gruntem  głęboko penetrującym przed  zastosowaniem zaprawy do renowacji konstrukcji w celu powierzchniowego wzmocnienia podłoża i poprawienia przyczepności
136,85+60,30=164,94m2
	164,95m2

	6
	Ręczne uzupełnienie ubytków zaprawą do naprawiania konstrukcji betonowych,  na bazie cementu o podwyższonej odporności, wysokiej mrozoodporności  i wodoszczelności, o uziarnieniu umożliwiającym wypełnienie głębokich ubytków, na cokole grodzenia, gr. ok. 10cm.              
	10,46m3

	7
	Wyspoinowanie  ubytków, wyrównanie powierzchni z wyrobieniem spadków (2%), zaprawą do renowacji konstrukcji betonowych   na fundamencie wieży, gr. do 1cm

60,30m2 
	60,30m2

	8
	(z VII) gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi powierzchnie - powierzchnie poziome,
cokół 161,00mx0,25=40,25m2

fundament wieży 50,24m2
	90,50m2

	9
	(z VII) gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi powierzchnie - powierzchnie pionowe,
cokół 161,0mx0,4=64,40m2
fundament wieży 10,05m2
	74,45m2

	10
	Malowanie cokołu i fundamentu wieży farbą silikonową, do zabezpieczania konstrukcji betonowych,  mostkującą rysy, mało nasiąkliwą i wysoce elastyczną, odporną na warunki atmosferyczne i uszkodzenia eksploatacyjne, odporną na rozwój grzybów.
	164,95m2

	11
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, sprzątanie po robotach.
	


3. Warunki udziału w postępowaniu: 

3.1. Pożądana jest wizja lokalna oferenta.

3.2. Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie remontu odpady na własny koszt.
3.3. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  ponosi Wykonawca.
3.4. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy.
4. Opis wymagań Zamawiającego:
4.1. Zastosowane wyroby budowlane  powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności ) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2013,  poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.2. Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ:

-   do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac,
-
wszystkie prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (odpowiednie instrukcje postępowania), 
-
każdy pracownik powinien być wyposażony w indywidualny sprzęt bezpieczeństwa: okulary ochronne, rękawice.
4.3. Teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych.
4.4. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i poza jego terenem.
4.5. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu robót i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń , jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów i ochronę własności.
4.6.  Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby do kierowania pracami będącymi przedmiotem Umowy, która będzie pełniła stały nadzór w czasie wykonywania prac.
5.     Warunki udziału w postępowaniu.

1. Udokumentowanie prowadzenia działalności w branży budowlanej.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i potencjału kadrowego gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.
3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
6. Gwarancje i serwis gwarancyjny.
Zamawiający wymaga:

-  minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonywania przez Wykonawcę bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych,  zgodnie z warunkami udzielonych gwarancji.  

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga przyjazdu ekipy naprawczej w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wykonania naprawy  do  5 dni od momentu zgłoszenia awarii.  

7. Planowany termin realizacji: 
Jeden miesiąc od daty przekazania terenu robót, ( termin realizacji w możliwie jak najkrótszym czasie, uzależniony od warunków pogodowych).
8. Oferta.

Oferta musi zawierać:

a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania,

b) proponowany czas realizacji zadania.

Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:

- aktualny wyciąg określający status  firmy,

- kopie Regon,

- zaświadczenie o nadaniu NIP.

- kopie polisy ubezpieczeniowej

Oferty prosimy  przesłać  do dnia 28.05.2015 r., do godz.15,00  na nasz adres: 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8,  lub pocztą elektroniczną:  j.bogusz@pansa.pl
O wyborze  najkorzystniejszej  oferty   decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty – 100%.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej proszę kontaktować się z Panem Maciejem Antoniakiem tel. (91) 574 79 28 oraz  w  sprawach formalnych zlecenia z Panią Jadwigą Bogusz tel. (22) 574 61 25. Zamawiający ustalił termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 25.05.2015 r., godz. 11,00. 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

