**Demontaż i utylizacja 1 linii elektroenergetycznej SN w Karnicach.**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia.`**

Przedmiotem realizacji zadania jest zdemontowanie linii elektroenergetycznej SN w Karnicach, utylizacja odpadów oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z przeprowadzonymi robotami.

1. **Adres realizacji zadania.**

Zadanie realizowane będzie w miejscowości Karnice w gminie Puszcza Mariańska w województwie mazowieckim.

1. **Część opisowa.**

Linia elektroenergetyczna podlegająca demontażowi, zastąpiona agregatem prądotwórczym.

Zakres prac do wykonania w ramach zadania:

1. Linia :

- demontaż będącego własnością PAŻP odcinka linii SN 15 kV 3 x AFL 35 mm2 w relacji od rozłącznika na słupie linii Z.E. do stacji ST A-067 będącej własnością PAŻP długość 1285 mb,

- demontaż stacji transformatorowej słupowej,

- demontaż 15 słupów żelbetowych,

- utylizacja powstałych odpadów.

1. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności formalno-prawnych związanych z wyłączeniem linii spod napięcia oraz uzgodnienia z właścicielami działek, na których stoją słupy.
2. Uporządkowanie rejonu robót i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
3. **Opis wymagań.**
4. Firma przystępująca do przetargu musi posiadać wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania tego typu prac, w tym uprawnienia do dopuszczenia ludzi do pracy przy urządzeniach pod napięciem, dysponować personelem posiadającym niezbędne uprawnienia do prowadzenia prac przy liniach SN. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego firma, która zostanie wyłoniona na wykonawcę zadania będzie zobowiązana, na życzenie Zamawiającego, do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.
5. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, określonych w tym zakresie właściwymi przepisami.
6. Wykonawca będzie prowadził prace przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację prac i działania podległych pracowników.
8. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów. Odbiór zadania zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
9. **Część informacyjna.**
10. W ofercie należy ująć wszystkie niezbędne opłaty związane z wykonaniem czynności formalno-prawnych związanych z wyłączeniem lini spod napięcia, uzgodnienia z właścicielami działek, na których stoją słupy.
11. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
12. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw w zakresie:
	1. organizacji prac, w tym dopuszczenia ludzi do pracy przy urządzeniach pod napięciem,
	2. ochrony środowiska,
	3. warunków bezpieczeństwa pracy,
	4. zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich.
13. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów, zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
14. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz.1232, z późn. zm.),
15. ustawy z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
16. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
17. Przed udostępnieniem Wykonawcy terenu prac Zamawiający wymagać będzie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum wartości realizowanego zadania.