Numer referencyjny zakupu 
AWRI-2221-1/79/17

Druk oferty
 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 


............................, dn. ……-……-2017 r.

Pełna nazwa firmy: 







................................................................................................................

................................................................................................................

Adres firmy: ...........................................................................................



(kod, miasto, ulica, numer domu)

Województwo i powiat: .........................................................................

Nr tel. .....................................................................................................

Nr fax. ....................................................................................................

Adres e – mail ........................................................................................

Strona www. ..........................................................................................

NIP: ........................................................................................................

REGON: .................................................................................................

Nazwa banku i nr oddziału .....................................................................
Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB): 

.................................................................................................................
OFERTA NA

Opracowanie projektu robót geologicznych (PRG) przez uprawnionego hydrogeologa, wymagany opis wraz z planem rozmieszczenia odwiertów, przekrojem poprzecznym odwiertów w uwarstwieniu gruntu i wód, opracowanie planu ruchu zakładu górniczego (PRZG) wraz z pełnieniem wymaganych funkcji przez uprawnione osoby. Dokonanie wymaganych uzgodnieniach i zgłoszeń zamiaru wykonania robót do odpowiednich organów celem zgodnego z prawem wykonania odwiertów. Wykonanie 4 szt. odwiertów o gł. 150mb każdy, łącznie 600 mb odwiertów. Montaż 4 szt. pionowych sond 
w odwiercie o głębokości 150 mb typu „U” DN 2x40 do 50 x3,7mm PN16. Zabudowane sondy muszą posiadać zakres pracy co najmniej -25°C +40°C. Płukanie, próba ciśnieniowa, zatłoczenie biodegradowalnego wodnego roztworu glikolu propylenowego o koncentracji 30%, przeprowadzenie badania refraktometrem gęstości zatłoczonego glikolu. Iniekcja od dołu odwiertu np.: Raugeo Therm 2.0 albo Hekoterm lub równoważne. Wykonanie testów reakcji termicznej (TRT) (nie krócej niż 72 godzin nie przerwanie) zabudowanych sond w odwiertach dedykowanym urządzeniem wraz 
z opracowaniem wyników pomiarów badania przez pracownika z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie testów TRT, geotermii, hydrogeologii, odnawialnych źródeł ciepła itp., z tytułem magistra ww. zakresie (osoby opracowujące i prowadzące badanie TRT podlegają akceptacji Zamawiającego). Wykonanie opracowań TRT opisowych 
i graficznych, zasobu energetycznego, parametrów technicznych współczynnika przewodności cieplnej gruntu odwiertów, uwarstwienia odwiertu i zasobu wodnego. Przeprowadzenie pomiarów przepływu i strat ciśnienia na dopływie i odpływie z sond gruntowych. Przedstawienie wniosków. Opracowania muszą co najmniej spełnić wymagania zawarte w wytycznych PORT PC w zakresie projektowania, wykonania 
i odbioru instalacji z pompami ciepła. Zabezpieczenie sond, wykonanie operatu geodezyjnego przez uprawnionego geodetę, uporządkowanie terenu. Wszystkie opracowanie w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej z możliwością dalszej edycji w PDF i DOC. Pisemne przekazanie Zamawiającemu wszelkich praw związanych z dalszą eksploatacją i wykorzystaniem opracowań.
Do:     POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ul.  Wieżowa 8, 02-147 Warszawa   


NIP 5222838321, REGON 140886771


W odpowiedzi na ogłoszenie składamy ofertę na ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  określonej/go w Opisie przedmiotu zamówienia:

Za cenę oferty w wysokości:

CENA OFERTY NETTO: …………………………………PLN

CENA OFERTY BRUTTO: .............................................PLN

Słownie złotych: ..................................................................................................................

z uwzględnieniem ………..…% stawki podatku VAT.

Powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 
z późn. zm).

Warunki płatności ……………………………………….. (preferujemy 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury).
Termin wykonania zamówienia: ………………… dni roboczych.

Termin ważności oferty…………………………. (nie krótszy niż 30 dni).
Termin gwarancji ……………………………….(nie krótszy niż 60 miesięcy)
Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Wszelką korespondencję w niniejszej sprawie należy kierować na poniższy adres:________________________________ ________________________________                   

Adres mailowy: zbigniew.bakula@pansa.pl
Nr faksu: ________________
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bakuła
2. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący:

_____________________________________________________________________
3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

Status prawny oferenta i jego uprawnienia do występowania w obrocie prawno – gospodarczym:

· Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

· NIP,

· REGON,

· Kopię polisy ubezpieczeniowej,
· ………………………………………………

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

……………………………………

*/ niepotrzebne skreślić
