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Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Opis ogólny potrzeby Zamawiającego
1.1. Przeprowadzenie analizy rynku istniejących rozwiązań nadajników RemoteID zgodnych z normą EN4709.002, a w szczególności
1.1.1. Nadajników RemoteID występujących jako dodatkowe, zewnętrzne urządzenia;
1.1.2. Nadajników RemoteID zainstalowanych  fabrycznie na pokładzie komercyjnych BSP. 
1.2. Przeprowadzenie analizy porównawczej min 4 rozwiązań różnych producentów wymienionych w 1.1.1 i min 2 rozwiązań  różnych producentów wymienionych w 1.1.2.
1.3. Przeprowadzenie warsztatów z wyników analizy przeprowadzonych badań oraz przeprowadzenie analizy na postawie testów weryfikacyjnych wyników badań w locie 1.2. z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
1.4. Przygotowanie raportu końcowego obejmującego analizę porównawczą dla rozwiązań z grupy RemoteID przygotowaną w oparciu o testy weryfikacyjne oraz badania w locie zrealizowane w trakcie warsztatów. Do raportu zostaną załączone materiały z warsztatów.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: analiza rynku oraz  porównanie nadajników RemoteID zgodnych z normą en4709.002.
1. Zakres przedmiotu zamówienia:
1.1 Przeprowadzenie analizy rynku istniejących rozwiązań nadajników RemoteID zgodnych z normą EN4709.002, a w szczególności
1.1.1 Nadajników RemoteID występujących jako dodatkowe, zewnętrzne urządzenia;
1.1.2 Nadajników RemoteID zainstalowanych  fabrycznie na pokładzie komercyjnych BSP.
1.2  Przeprowadzenia analizy porównawczej dla:
1.2.1 Min 4 rozwiązań wymienionych w pkt. 1.1.1
1.2.2 Min 2 rozwiązań wymienionych w pkt. 1.2.1
1.2.3 Analiza ma polegać na co najmniej:
1.2.3.1 Przeprowadzenie pomiarów rzeczywistych mocy nadawczych sygnałów RemoteID oraz analizy porównawczej dla badanych urządzeń.
1.2.3.1.1 Dla urządzeń z wbudowanym zasilaniem  pomiar ma zostać dokonany min na 4 stopniach naładowania akumulatora w tym dla pełnego i minimalnego naładowania. 
1.2.3.2 Wykonawca przeprowadzi weryfikację maksymalnego zasięgu urządzeń nadawczych w co najmniej następujących warunkach:
- zabudowy miejskiej wysokiej
- zabudowy miejskiej niskiej
- zabudowy podmiejskiej (wiejskiej)
- terenów otwartych (pola)
- terenów zalesionych
- (wykrycia dron-dron)
1.2.3.2.1 Wykonawca do przeprowadzenia weryfikacji maksymalnych zasięgów nadajników wykorzysta co najmniej:
[bookmark: _Hlk135038447]	- urządzenie typu smartfon (min 6 różnych producentów)
	- urządzenie wzorcowe
1.2.3.2.2 Wykonawca na potrzeby weryfikacji maksymalnych zasięgów nadawczych zapewni ciągłości zachowania obserwacji w zasięgu wykrycia przez co najmniej:
- urządzenie typu smartfon (min 6 różnych producentów)
	- urządzenie wzorcowe
1.2.3.2.3 Wykonawca na potrzeby weryfikacji maksymalnych zasięgów dokona oceny zależności wykrycia BSP od pozycji względem odbiornika, którym będzie: 
- urządzenie typu smartfon (min 6 różnych producentów)
	- urządzenie wzorcowe
1.2.3.2.4 Wykonawca na potrzeby weryfikacji przeprowadzi analizę rzeczywistego czasu pracy urządzeń nadawczych posiadających własne zasilanie (wbudowany akumulator).
1.2.3.2.4.1. Wykonawca zweryfikuje występowanie spadku zasięgu wykrycia wraz z rozładowaniem akumulatora (tylko dla urządzeń z wbudowanym akumulatorem)
 Wykonawca do analizy z wykorzystaniem urządzeń typu smartfon  zastosuje co najmniej następujące oprogramowanie:
		- Drone Scanner
		- OpenDroneID OSM
 Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania własnego oprogramowania do urządzeń typu smartfon spełniającego założenia normy 4709.002 pod kątem wykrywania BSP wyposażonych w nadajniki RemoteID.
 Zamawiający na potrzeby przeprowadzenia rozpoznania istniejących rozwiązań RemoteID wyznaczy maksymalnie trzech (3) przedstawicieli, którzy wezmą udział w procesie.
1.2.3.5.1 W przypadku opisanym w punkcie 1.2.3.5 Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dla celów prowadzonej analizy następujące BSP wyposażone w nadajniki RemoteID:
	- Mavic 3 enterprise,
	- Matrice 300.
W takim przypadku zaleca się aby BSP wykorzystywane przez Wykonawcę były innych typów z wbudowanymi nadajnikami RemoteID.
 Dla celów opisanych w punkcie 1.2.3.5 Zamawiający przeprowadzi loty wspólnie z Wykonawcą wykorzystując wymienione w puncie 1.2.3.5.1 BSP.
1.2.3.7 Przedstawiciele Zamawiającego wezmą udział w lotach testowych jednorazowo w okresie wskazanym przez Wykonawcę na czas nie krótszy niż dwa dni robocze (2) i nie dłuższy niż cztery dni robocze (4).
1.2.3.8 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o lotach testowych na co najmniej pięć (5) dni roboczych przed ich terminem.
1.3 Przeprowadzenie warsztatów z RemoteID dla przedstawicieli Zamawiającego wraz z wynikami przeprowadzonej analizy.
1.3.1 Warsztaty mają składać się z części teoretycznej zawierającej co najmniej prezentację wyników analizy z przeprowadzonych badań wraz z raportem końcowym podsumowującym część badawczą. Oraz z części praktycznej w której nastąpi możliwość weryfikacji wyników analizy z części teoretyczne przy obecności przedstawicieli Zamawiającego
1.3.2 Warsztaty mają się odbyć w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z zachowaniem możliwości wykonania lotów BSP do wysokości 120mAGL. 
1.3.3 Dopuszcza się aby loty odbywały się w innym miejscu niż część teoretyczna warsztatów. Maksymalna odległość miejsca wykonywania lotów od miejsca gdzie odbywa się część teoretyczna to 25km.
1.3.4 Wykonawca zapewni Zamawiającemu min 20h warsztatów. 
1.3.5 Warsztaty odbędą się dla nie więcej niż dwunastu (12) osób.
1.3.6 Po przeprowadzeniu warsztatów Wykonawca przygotuje raport końcowy do którego dołączy materiały źródłowe na podstawie których przygotował analizę oraz takie dokumenty jak:
1.3.6.1 Materiały warsztatowe
1.3.6.2 Streszczenie warsztatów
1.3.6.3 Wnioski z testów
1.3.6.4 Wnioski i zalecenia stworzone w trakcie warsztatów.
1.3.7 Zamawiający pokrywa koszty dojazdu oraz noclegu przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w warsztatach.
1.4  Wykonawca pozostawi do wglądu Zamawiającego sprzęt wykorzystany do badań  przez min 720 dni od zakończenia warsztatów.

2. Terminy realizacji

2.1. Wykonawca przeprowadzi analizę rynku zgodnie z punktem 1.1 w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od podpisania Umowy
2.2. Wykonawca przeprowadzi analizę porównawczą zgodnie z punktem 1.2 w ciągu czterdziestu (40) dni roboczych od zakończenia analizy rynku
2.3. Wykonawca przeprowadzi warsztaty z udziałem przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z punktem 1.3 w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od zakończenia badań
2.4. Zamawiający określił, iż realizacja całego zadania musi zostać zakończona przed 30.11.2023 






[image: ]
image1.png
.4 Fundusze i Unia Europejska
Europejskie E(Z)fSCI?aDOSpOlIta \pnNsn Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego





