					    	           		  	
Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro na:
wykonanie projektu modernizacji systemu BMS (Building Management System)                      wieży kontroli lotów (TWR) Szczecin
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu technicznego modernizacji systemu BMS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 
Oferta powinna zawierać:
1. cenę wykonania projektu technicznego netto i brutto. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu oraz przekazania Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do wykonanego projektu.
2. termin wykonania projektu technicznego;
3. warunki płatności (preferujemy przelew w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury);
4. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni).

Zamawiający informuje, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie: 
1. cena wykonania usługi 70%
2. termin wykonania – 30%

Wartość punktowa kryterium będzie wyliczana wg wzoru:
Cena: 

 70
gdzie:
CP – ilość punktów przyznanych ofercie 
CN – najniższa zaoferowana ogólna usługi     
COB – ogólna wartość zamówienia zaoferowana w ofercie badanej 

Termin wykonania :

 30
gdzie:
D – ilość punktów przyznanych ofercie 
DN - ilość punktów oferty z najkrótszym terminem wykonania 
DOB – ilość punktów badanej oferty     

Oferty na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia prosimy składać do dnia 2 czerwca 2015 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a, lub pocztą elektroniczną na adres: g.jakubik@pansa.pl. W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną proszę o przesłanie oryginału oferty (w wersji papierowej podpisanej) na powyżej podany adres. Brak nadesłania oryginału oferty w terminie 7 dni od terminu składania ofert spowoduje wykluczenie oferty przesłanej elektronicznie.
Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu TWR Szczecin.
Oferta nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 k.c. 
Ogłoszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.”
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje:
w zakresie technicznym oraz uzgodnienia terminu wizji lokalnej - Marek Słowiński tel. nr: 22 574 79 20 adres e-mail: m.slowinski@pansa.pl  
zakresie handlowym, oraz w celu pozyskania dokumentacji technicznej systemu Grażyna Jakubik  tel. nr: 22 574 52 05 adres e-mail: g.jakubik@pansa.pl.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis usługi.
2. Druk oferty.




































Załącznik nr 1


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego na modernizację systemu zarządzania budynkami BMS (Building Management System) w ośrodku kontroli ruchu lotniczego TWR Szczecin. 

W zakres prac wchodzi:

1. Wykonanie projektu technicznego na modernizację istniejącego systemu BMS w TWR Szczecin (kopia dokumentacji w załączeniu) polegającej na rozbudowie o następujące nowe funkcjonalności:
a) monitoring temperatury w 5 obiektach zewnętrznych PAZP wskazanych przez Zamawiającego tj.:
· kontener ILS GP – oddalony od TWR Szczecin o około 2,0 km
· kontener ILS LLZ – oddalony od TWR Szczecin o około 1,5 km
· kontener DVOR DME – oddalony od TWR Szczecin o około 1,8 km
· kontener energetyczny w Ośrodku radarowym oddalony od TWR o około 500 m
· kontener technologiczny Ośrodka radarowego oddalony od TWR Szczecin o około 500 m
b) dodatkowy monitoring stanu agregatu prądotwórczego stacjonarnego zainstalowanego przy kontenerze ILS - LLZ,
c) monitoring stanu zasilaczy UPS zainstalowanych na obiektach PAZP wskazanych przez Zamawiającego tj.:
d) UPS zainstalowany w kontenerze ILS GP – oddalony od TWR Szczecin o około 2,0 km
e) UPS zainstalowany w kontenerze ILS LLZ – oddalony od TWR Szczecin o około 1,5 km
f) UPS zainstalowany w kontenerze DVOR DME – oddalony od TWR Szczecin o około 1,8 km
g) UPS zainstalowany w kontenerze energetycznym Ośrodka radarowego oddalony od TWR o około 500 m
h) kontener technologiczny Ośrodka radarowego oddalony od TWR Szczecin o około 500 m
i) monitoring dodatkowych dwóch klimatyzatorów zainstalowanych i pracujących w sali operacyjnej TWR Szczecin.   
2. Do projektu technicznego zostanie dołączona specyfikacja techniczna i funkcjonalna urządzeń i oprogramowania, która Stanowic będzie jego integralną część. Specyfikacja urządzeń i oprogramowania zastosowanych w projekcie, obejmować będzie charakterystykę parametrów technicznych, których celem jest określenie jakości i/lub funkcjonalności a nie wskazanie konkretnego urządzenia danego producenta. Wskazanie konkretnego urządzenia danego producenta oznaczać będzie przykładowe rozwiązanie, dopuszczające rozwiązanie równoważne spełniające wymagane parametry. Wskazanie w projekcie technicznym znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest dopuszczalne w sytuacji gdy będzie to niezbędne, jednak wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” i określenie parametrów równoważności. 
3. Wykonany projekt wraz ze specyfikacją techniczno-funkcjonalną urządzeń stanowić będzie Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji systemu BMS w TWR Szczecin zgodnie z projektem. 




Informacje uzupełniające:
1. Obecnie używane oprogramowanie systemu BMS to Enterprise Building Integrator firmy Honeywell
2. W skład istniejącego systemu BMS w TWR Szczecin wchodzi
2.1. Dwa redundantne serwery pracujące w sieci z aplikacją wizualizacyjną STATION i program bazy danych
2.2.  Zestaw interfejsów niezbędnych do prawidłowego działania systemu BMS
· konwerter magistrali C-BUS na LAN produkcji firmy HONEYWELL
· interfejs LON GATEWAY do konwersji sygnałów ze sterowników DAIKIN na sieć LON produkcji firmy DAIKIN
· XL 500 LON do konwersji sygnałów z sieci LON na C-BUS
· moduł PW3 współpracujący ze sterownikiem XL500 do konwersji sygnałów z łącza MBUS
2.3.  Oprogramowanie EBI wyposażone w interfejsy programowe:
· do obsługi sterowników (EXCEL) - XLNET, 
· komunikacji z układem Schneider – MODBUS
· NOTIFIER do komunikacji z systemem SAP
2.4.  System BMS integruje następujące systemy:
· system automatyki wentylacji i klimatyzacji
· system monitoringu stanów energetycznych
· system automatyki kotła
· system automatycznej sygnalizacji pożaru
3. Skan dokumentacji powykonawczej pracującego systemu BMS do uzyskania od Zamawiającego na wiosek Wykonawcy, złożony drogą elektroniczna na adres: g.jakubik@pansa.pl .
[bookmark: _GoBack]


image2.wmf
´

=

OB

N

D

D

D


oleObject2.bin

image1.wmf
´

=

 

C

 

C

OB

N

CP


oleObject1.bin

