                           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
       Remont elewacji budynku „AVIA” 
2. Adres obiektu: 
Ośrodek Radiolokacyjny 62-081 Przeźmierowo- Wysogotowo k. Poznania, gmina. Tarnowo Podgórne ul. Radarowa 1.
3. Nazwa Zamawiającego: 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 02 -147 Warszawa, ul. Wieżowa  8

4. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia: 
Janusz Gontarz

5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Budynek wieży „AVIA” sześcio piętrowy, wybudowany w 1969 roku w formie konstrukcyjnej wielokąta o pow. zabudowy 94,7 m2 i wysokości 21,4m z przyłączami (energia, woda, kanalizacja, wentylacja mechaniczna- klimatyzacja, instalacje odgromowe i uziemiające, instalacje teletechniczne, ogrzewanie elektryczne). Konstrukcja- słupy żelbetowe wypełnione gazobetonem. Stropy żelbetowe- monolityczne. Budynek przykryty jest stropodachem pokrytym papą. Elewacja na budynku została wykonana z tynku mineralnego ocieplona styropianem o gr. 10 cm. Wewnątrz budynku ściany wykończone są tynkiem wapienno- cementowym. Schody stalowe z wypełnieniem podestów zaprawą lastrikową.  
ZAKRES ROBÓT:
Przygotowanie podłoża elewacji do malowania poprzez naprawy                              uszkodzeń, przetarcie i gruntowanie                                                                          900 m2

Dwukrotne malowanie farbą lateksową elewacji                                                       900 m2
Dwustronnie, dwukrotne malowanie drzwi metalowych farbą ftalową                                                 wraz  z przygotowaniem podłoża                                                                                  27 m2                                                                     

Dwukrotne malowanie krat wentylacyjnych metalowych                                              farbą ftalową wraz  z przygotowaniem podłoża                                                           16 m2 
 Dwukrotne malowanie balustrad metalowych farbą ftalową                                                 wraz  z przygotowaniem podłoża                                                                                  50 m2

 Dwukrotne malowanie daszków i parapetów zewnętrznych                                        blaszanych farbą ftalową wraz  z przygotowaniem podłoża                                      23 m2                                                                     

Dwukrotne malowanie kanałów wentylacyjnych metalowych                                                  farbą ftalową  wraz  z przygotowaniem podłoża                                                          15 m2

Dwukrotne malowanie farbą do betonu wraz z przygotowaniem                            podłoża zakończenia betonowego balustrady (attyki) na dachu                               25 m2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


